Gateway für funkende Verbrauchserfassungsgeräte und Rauchmelder des METRONA® Funksystem smart

Produktbeschreibung
Das Gateway kommuniziert mittels bidirektionalem Funk mit den Verbrauchserfassungsgeräten sowie Rauchmeldern des METRONA® Funksystem smart. Es werden dabei Verbrauchs- und Statusinformationen zwischengespeichert und sicher in ein Rechenzentrum von BRUNATA-METRONA übertragen. Die Übertragung der Verbrauchswerte von den Erfassungsgeräten in das Abrechnungssystem erfolgt vollelektronisch. Die Datensicherheit wird durch AES128-Verschlüsselung und dem Einsatz eines VPN-Tunnels gewährleistet.

Leistungsmerkmale
-	Minimale Anzahl Gateways im Gebäude durch vernetzte Funktechnologie
-	Frei programmierbares Stichtagsdatum der Erfassungsgeräte ohne betreten der Nutzeinheiten
-	Empfang der Funkbotschaften von Verbraucherfassungsgeräten und Rauchmeldern des Funksystem smart
-	Fernübertragung von Konfigurationsdaten an die Erfassungsgeräte und Rauchmelder des Funksystem smart
-	Automatische Umschaltung des Fernfunk-Moduls zwischen GPRS/NB-IoT mit Priorisierung auf NB-IoT zur Übertragung der empfangenen Daten an einen Server und Empfang der Konfigurationsdaten
-	Funk-Schnittstelle zur Konfiguration des Gateways vor Ort
-	EMV-Verträglichkeit
-	Batteriebetrieb
-	Wandbefestigung
-	Diebstahl-/ Manipulationsschutz
-	Brandschutzklassifikation UL94 V-0
-	Schlichtes Design

Technische Daten
-	Funkfrequenz:		868 MHz
-	Modulation:			FSK
-	Empfindlichkeit: 		-102 dBm
-	Chiprate: 			100 kcps
-	Abmessungen: 		153 x 260 x 44 mm
-	Gehäusematerial:	 	ABS
-	Gewicht: 			785 g
-	Schutzart:			IP41
-	Spannungsversorgung: 	Lithium Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Betriebsdauer: 		10 Jahre
-	Umgebungstemperatur:	0 bis +40°C 

Liefern und Montieren