Inhalt
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, kurze Ausführung
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, lange Ausführung
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, mit Gehäuse-Fernfühler
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, mit Kompakt-Fernfühler
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, mit Mini-Fernfühler
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, kurze Ausführung
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, lange Ausführung
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, mit Gehäuse-Fernfühler
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, mit Kompakt-Fernfühler
Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, mit Mini-Fernfühler

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, kurze Ausführung

Produktbeschreibung
Funkbasierter elektronischer Heizkostenverteiler in kurzer Bauform ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannungversorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
          			Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:			Temperaturdifferenz = 5K
-	Funkfrequenz:		868,39 MHz
-	Sendeleistung:		1 mW
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen:	100 x 36 x 29 mm

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, lange Ausführung

Produktbeschreibung
Funkbasierter elektronischer Heizkostenverteiler in langer Bauform ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannungversorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:			Temperaturdifferenz = 5K
-	Funkfrequenz:		868,39 MHz
-	Sendeleistung:		1 mW
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen:	146 x 36 x 32 mm

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, mit Gehäuse-Fernfühler

Produktbeschreibung
Funkbasierter elektronischer Heizkostenverteiler in kurzer Bauform mit Gehäuse-Fernfühler ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper und im Raum.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten:
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannung Versorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:			Temperaturdifferenz = 5K
-	Funkfrequenz:		868,39 MHz
-	Sendeleistung:		1 mW
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen Fernfühler:		100 x 36 x 29 mm
-	Geräteabmessungen Heizkostenverteiler:	100 x 36 x 29 mm
-	Leitungslänge Fühlerkabel:			max. 2,50 m 

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, mit Kompakt-Fernfühler

Produktbeschreibung:
Funkbasierter elektronischer Heizkostenverteiler in kurzer Bauform mit Kompakt-Fernfühler ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper und im Raum.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten:
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannung Versorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:			Temperaturdifferenz = 5K
-	Funkfrequenz:		868,39 MHz
-	Sendeleistung:		1 mW
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen Fernfühler:		70 x 15 x 10 mm
-	Geräteabmessungen Heizkostenverteiler:	100 x 36 x 29 mm
-	Leitungslänge Fühlerkabel:			max. 2,50 m 

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICstar, mit Mini-Fernfühler

Produktbeschreibung
Funkbasierter elektronischer Heizkostenverteiler in kurzer Bauform mit Mini-Fernfühler ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper und im Raum.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten:
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannung Versorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:			Temperaturdifferenz = 5K
-	Funkfrequenz:		868,39 MHz
-	Sendeleistung:		1 mW
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen Fernfühler:		35 x 20 x 5 mm
-	Geräteabmessungen Heizkostenverteiler:	100 x 36 x 29 mm
-	Leitungslänge Fühlerkabel:			max. 2,50 m 

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, kurze Ausführung

Produktbeschreibung
Elektronischer Heizkostenverteiler in kurzer Bauform mit Infrarot-Ablesung am Gerät ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannungversorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:	 		Temperaturdifferenz = 5K
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen:	100 x 36 x 29 mm

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, lange Ausführung

Produktbeschreibung
Elektronischer Heizkostenverteiler in langer Bauform mit Infrarot-Ablesung am Gerät ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannungversorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:	 		Temperaturdifferenz = 5K
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen:	146 x 36 x 32 mm

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, mit Gehäuse-Fernfühler

Produktbeschreibung
Elektronischer Heizkostenverteiler in kurzer Bauform mit Gehäuse-Fernfühler und Infrarot-Ablesung am Gerät ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper und im Raum.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten:
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannung Versorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:	 		Temperaturdifferenz = 5K
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen Fernfühler:		100 x 36 x 29 mm
-	Geräteabmessungen Heizkostenverteiler:	100 x 36 x 29 mm
-	Leitungslänge Fühlerkabel:			max. 2,50 m 

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, mit Kompakt-Fernfühler

Produktbeschreibung
Elektronischer Heizkostenverteiler in kurzer Bauform mit Kompakt-Fernfühler und Infrarot-Ablesung am Gerät ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper und im Raum.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten:
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannung Versorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:	 		Temperaturdifferenz = 5K
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen Fernfühler:		70 x 15 x 10 mm
-	Geräteabmessungen Heizkostenverteiler:	100 x 36 x 29 mm
-	Leitungslänge Fühlerkabel:			max. 2,50 m 

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt

Elektronischer Heizkostenverteiler TELMETRICplus, mit Mini-Fernfühler

Produktbeschreibung
Elektronischer Heizkostenverteiler in kurzer Bauform mit Mini-Fernfühler und Infrarot-Ablesung am Gerät ermittelt den Verbrauch im Zwei-Fühlerverfahren am Heizkörper und im Raum.  
Leistungsmerkmale
-	LC- Anzeige
-	Speicherung von 14 Monatswerten
-	Zwei-Fühler-Messprinzip
-	Optische Schnittstelle zur Programmierung/Auslösung
-	Stichtag mit Stichtagswert
-	Selbstüberwachungsfunktion
-	Plombe gegen Manipulation
-	Plausibilitätsprüfungen
-	Verwechslungssichere Einzelnummerierung
-	Zulassung §5 der Heizkostenverordnung

Technische Daten:
-	Einsatztemperatur: 		Tmin 35°C  Tmax 105
-	Messprinzip: 		NTC
-	Spannung Versorgung:	3,0V Lithium-Ionen Langzeitbatterie, fest eingebaut
-	Schutzart:			IP41
-	Anzeigen im Display:	aktueller Verbrauchswert, Vorjahres-Verbrauchswert, Gerätenummer,
 				Bewertung/ Prüfzahl, Fehlerstatus
-	Leerlaufunterdrückung:	<23°C Heizkörper-Temperatur
-	Zählbeginn:			Temperaturdifferenz = 5K
-	Frontgehäuse:		Polycarbonat
-	Farbe:			RAL 9016
-	Rückenteil:			Aluminium AIMSi 0,5 F 25
-	Geräteabmessungen Fernfühler:		35 x 20 x 5 mm
-	Geräteabmessungen Heizkostenverteiler:	100 x 36 x 29 mm
-	Leitungslänge Fühlerkabel:			max. 2,50 m 

Liefern und Montieren
zurück zum Inhalt