Inhalt
DUO-Montageblock Typ METRONA Messing
DUO-Montageblock Typ METRONA Rotguss
DUO-Montageblock Typ KOAX Messing
DUO-Montageblock Typ KOAX Rotguss

DUO-Montageblock Typ METRONA Messing

Produktbeschreibung
Messing-Montageblock für METRONA-Messkapsel-Wasserzähler und Unterputzabsperrventile. 
Leistungsmerkmale
-	DUO-Montageblock für Warm- und Kaltwasserzähler
-	leicht teilbar als Mono-Montageblock verwendbar
-	inklusive Montagewinkel und Schrauben
-	Anschlüsse Innengewinde Rp ¾“
-	Hohe Schall und Wärmedämmung
-	Geringes Gewicht
-	Unmittelbare Weiterverarbeitung 
Ausführung
-	Abmessung (B x H x T) ca. 290 x 220 x 70 mm
-	Spindelmaß 115 x 150 mm
-	Gewicht 2,55 kg
-	Gehäusematerial Styropor, expandiertes Polystyrol (EPS)
-	Prüfzeichen allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis Z-PA-III 2.2744
-	Baustoffklasse PA-III nach DIN 4102, B1 (schwer entflammbar)
-	Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 0,030 – 0,035 W/mK
-	Ventil 22 mm – Löt mit Bauschutzkappe DIN DVGW NW-6103AU2174,
DIN 3512, bzw. 3546 Gehäuse CuZn40Pb2,
Innenoberteil CuZn39Pb3, PA-IX 7725/I
-	Ventiloberseite mit Gewinde 24x1 für Fertigmontagesets, Fabrikate Wittigsthal und F. Grohe
-	Anschlüsse Standard ¾ “ IG
-	Minimaler Wandaufbau 30 mm
-	Maximaler Wandaufbau 53 mm
-	für Wasserzählerfabrikate Messkapselzähler mit Anschlussgewinde MET bis Q3 2,5 m³/h

Liefern

zurück zum Inhalt

DUO-Montageblock Typ METRONA Rotguss

Produktbeschreibung
Rotguss-Montageblock für METRONA-Messkapsel-Wasserzähler und Unterputzabsperrventile. 
Leistungsmerkmale
-	DUO-Montageblock für Warm- und Kaltwasserzähler
-	leicht teilbar als Mono-Montageblock verwendbar
-	inklusive Montagewinkel und Schrauben
-	Anschlüsse Innengewinde Rp ¾“
-	Hohe Schall und Wärmedämmung
-	Geringes Gewicht
-	Unmittelbare Weiterverarbeitung 
Ausführung
-	Abmessung (B x H x T) ca. 290 x 220 x 70 mm
-	Spindelmaß 115 x 150 mm
-	Gewicht 2,55 kg
-	Gehäusematerial Styropor, expandiertes Polystyrol (EPS)
-	Prüfzeichen allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis Z-PA-III 2.2744
-	Baustoffklasse PA-III nach DIN 4102, B1 (schwer entflammbar)
-	Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 0,030 – 0,035 W/mK
-	Montageeinheit aus einem Gus gefertigt, 16 bar dichtgeprüft, PN10
-	Ventiloberseite mit Gewinde 24x1 für Fertigmontagesets, Fabrikate Wittigsthal und F. Grohe
-	Anschlüsse Standard ¾ “ IG
-	Minimaler Wandaufbau 30 mm
-	Maximaler Wandaufbau 53 mm
-	für Wasserzählerfabrikate Messkapselzähler mit Anschlussgewinde MET bis Q3 2,5 m³/h
Liefern

zurück zum Inhalt

DUO-Montageblock Typ KOAX Messing

Produktbeschreibung
Messing-Montageblock für KOAX-Messkapsel-Wasserzähler und Unterputzabsperrventile. 
Leistungsmerkmale
-	DUO-Montageblock für Warm- und Kaltwasserzähler
-	leicht teilbar als Mono-Montageblock verwendbar
-	inklusive Montagewinkel und Schrauben
-	Anschlüsse Innengewinde Rp ¾“
-	Hohe Schall und Wärmedämmung
-	Geringes Gewicht
-	Unmittelbare Weiterverarbeitung 
Ausführung
-	Abmessung (B x H x T) ca. 290 x 220 x 70 mm
-	Spindelmaß 115 x 150 mm
-	Gewicht 2,55 kg
-	Gehäusematerial Styropor, expandiertes Polystyrol (EPS)
-	Prüfzeichen allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis Z-PA-III 2.2744
-	Baustoffklasse PA-III nach DIN 4102, B1 (schwer entflammbar)
-	Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 0,030 – 0,035 W/mK
-	Ventil 22 mm – Löt mit Bauschutzkappe DIN DVGW NW-6103AU2174,
DIN 3512, bzw. 3546 Gehäuse CuZn40Pb2,
Innenoberteil CuZn39Pb3, PA-IX 7725/I
-	Ventiloberseite mit Gewinde 24x1 für Fertigmontagesets, Fabrikate Wittigsthal und F. Grohe
-	Anschlüsse Standard ¾ “ IG
-	Minimaler Wandaufbau 30 mm
-	Maximaler Wandaufbau 83 mm
-	für Wasserzählerfabrikate Messkapselzähler mit Anschlussgewinde KOAX 2“ bis Q3 2,5 m³/h

Liefern

zurück zum Inhalt

DUO-Montageblock Typ KOAX Rotguss

Produktbeschreibung
Rotguss-Montageblock für KOAX-Messkapsel-Wasserzähler und Unterputzabsperrventile. 
Leistungsmerkmale
-	DUO-Montageblock für Warm- und Kaltwasserzähler
-	leicht teilbar als Mono-Montageblock verwendbar
-	inklusive Montagewinkel und Schrauben
-	Anschlüsse Innengewinde Rp ¾“
-	Hohe Schall und Wärmedämmung
-	Geringes Gewicht
-	Unmittelbare Weiterverarbeitung 
Ausführung
-	Abmessung (B x H x T) ca. 290 x 220 x 70 mm
-	Spindelmaß 115 x 150 mm
-	Gewicht 2,55 kg
-	Gehäusematerial Styropor, expandiertes Polystyrol (EPS)
-	Prüfzeichen allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis Z-PA-III 2.2744
-	Baustoffklasse PA-III nach DIN 4102, B1 (schwer entflammbar)
-	Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 0,030 – 0,035 W/mK
-	Montageeinheit aus einem Gus gefertigt, 16 bar dichtgeprüft, PN10
-	Ventiloberseite mit Gewinde 24x1 für Fertigmontagesets, Fabrikate Wittigsthal und F. Grohe
-	Anschlüsse Standard ¾ “ IG
-	Minimaler Wandaufbau 30 mm
-	Maximaler Wandaufbau 83 mm
-	für Wasserzählerfabrikate Messkapselzähler mit Anschlussgewinde KOAX 2“ bis Q3 2,5 m³/h
Liefern 

zurück zum Inhalt